IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2024-08-22T20:13:49"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "22.0.2.392 - Exporter 22.0.2.392 - IU alternativa 22.0.2.392"
Application: "Autodesk Revit 2022 (PTB)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PTB)"

People and organizations
  Person "mari.p_lima@hotmail.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "mari.p_lima@hotmail.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2022 (PTB)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PTB)" | change NOCHANGE | created 1724368428 (2024-08-22T23:13:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nome do projeto" | phase "Status do projeto"
  IFCSITE "Default" | latitude -15° 52′ 0.12062″ | longitude -47° 55′ 0.11444″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Insira aqui o endereço", "Brasília", "Brasil"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nível 1" | long name "Nível 1" | object type "Nível:Cabeça de 8 mm" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT | type IFCALARMTYPE "Dispositivos de alarme de incêndio : Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1 : TDV-E / Classe A2 2" | object type "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1:TDV-E / Classe A2 2" | names: "Dispositivos de alarme de incêndio : Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1 : TDV-E / Classe A2 2" | material: "ABS BRANCO" | property sets: Cotas, Dados de identidade, Elétrica – Cargas, Fases, Outros, Restrições

Types
  IFCALARMTYPE "Dispositivos de alarme de incêndio : Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1 : TDV-E / Classe A2 2" | 1 occurrence | material: "ABS BRANCO" | property sets: Dados, Dados de identidade, Materiais e acabamentos, Outros, Restrições

Property sets
  Restrições(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base da elevação = "Ponto base do projeto" (IFCIDENTIFIER)
  Outros(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Níveis" (IFCLABEL)
    Nome da família = "Nível" (IFCTEXT)
  Outros(Type) | properties | on 1 object (1 IFCGROUP)
    Categoria = "Grupos de modelo" (IFCLABEL)
    Nome da família = "Grupo de modelos" (IFCTEXT)
  Gráficos(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Cor = 0 (IFCINTEGER)
    Espessura da linha = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Padrão de linha = "Centro (1)" (IFCLABEL)
    Símbolo = "M_Cabeça do nível - Círculo: M_Cabeça do nível - Círculo" (IFCLABEL)
    Símbolo no final 1 padrão = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo no final 2 padrão = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Restrições | properties | on 1 object (1 IFCGROUP)
    Deslocamento de nível de origem = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nível de referência = "Nível: Nível 1" (IFCLABEL)
  Restrições | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Deslocamento do hospedeiro = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elevação do nível = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hospedeiro = "Nível : Nível 1" (IFCTEXT)
    Move com elementos próximos = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nível = "Nível: Nível 1" (IFCLABEL)
  Restrições | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevação = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Restrições | properties | on 1 type object
    Elevação padrão = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dados de identidade(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome do tipo = "Cabeça de 8 mm" (IFCTEXT)
  Dados de identidade(Type) | properties | on 1 object (1 IFCGROUP)
    Nome do tipo = "Grupo 35" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descrição da organização = "" (IFCTEXT)
    Nome da construção = "" (IFCTEXT)
    Nome da organização = "" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Marca = "71" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Andar da construção = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estrutural = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nome = "Nível 1" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 type object
    Código de montagem = "" (IFCTEXT)
    Descrição = "Detector Térmico Endereçável TDV-E/ Classe A2" (IFCTEXT)
    Descrição de montagem = "" (IFCTEXT)
    Fabricante = "ILUMAC" (IFCTEXT)
    Modelo = "TDV-E/ Classe A2" (IFCTEXT)
    Nome do código = "" (IFCTEXT)
    Nome do tipo = "TDV-E / Classe A2 2" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.75.00.00" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Climate Control (HVAC)" (IFCTEXT)
  Outros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoria = "Informações do projeto" (IFCLABEL)
    Data de emissão do projeto = "Data de emissão" (IFCTEXT)
    Endereço do projeto = "Insira aqui o endereço" (IFCTEXT)
    Nome do cliente = "Proprietário" (IFCTEXT)
    Nome do projeto = "Nome do projeto" (IFCTEXT)
    Número do projeto = "0001" (IFCTEXT)
    Status do projeto = "Status do projeto" (IFCTEXT)
  Outros | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Categoria = "Dispositivos de alarme de incêndio" (IFCLABEL)
    Família = "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1: TDV-E / Classe A2 2" (IFCLABEL)
    Família e tipo = "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1: TDV-E / Classe A2 2" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1: TDV-E / Classe A2 2" (IFCLABEL)
    Tipo = "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1: TDV-E / Classe A2 2" (IFCLABEL)
  Outros | properties | on 1 object (1 IFCGROUP)
    Categoria = "Grupos de modelo" (IFCLABEL)
    Família = "Grupo de modelos: Grupo 35" (IFCLABEL)
    Família e tipo = "Grupo de modelos: Grupo 35" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Grupo de modelos: Grupo 35" (IFCLABEL)
    Tipo = "Grupo de modelos: Grupo 35" (IFCLABEL)
  Outros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Níveis" (IFCLABEL)
    Família = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    Família e tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
  Outros | properties | on 1 type object
    Categoria = "Dispositivos de alarme de incêndio" (IFCLABEL)
    Nome da família = "Detector Térmico TDV-TDF ILUMAC1" (IFCTEXT)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Volume = 0.000229206731794563 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Cálculo da altura = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Elétrica – Cargas | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Número do circuito = "" (IFCTEXT)
    Painel = "" (IFCTEXT)
  Fases | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Fase criada = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Visibilidade | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Esc. Símbolo - 1/100-200 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Esc. Símbolo - 1/50-75 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Dados | properties | on 1 type object
    Altura máxima e Área de cobertura = "Até 5 metros de altura* e área de 36m2" (IFCTEXT)
    Classe de aplicação = "Classe A2" (IFCTEXT)
    Consumo = "340uA em supervisão | 1,3mA em alarme" (IFCTEXT)
    Código do produto = "0020030" (IFCTEXT)
    Dimensões (AxLxP) = "98mm de diâmetro e 45mm de profundidade (com a base)" (IFCTEXT)
    Endereços programáveis = "001 a 500" (IFCTEXT)
    Fixação = "Base de sobrepor com terminais para a conexão dos cabos" (IFCTEXT)
    Grau de proteção = "IP20 (uso interno)" (IFCTEXT)
    Material da caixa = "Caixa plástica ABS na cor branco" (IFCTEXT)
    Modelo - Classe = "TDV-E / Classe A2" (IFCTEXT)
    Normas técnicas aplicáveis = "NBR 17240 | ISO 7240-5" (IFCTEXT)
    Níveis de acionamento = "" (IFCTEXT)
    Peso = "145g" (IFCTEXT)
    Protocolo de comunicação = "ALF-500 (proprietário)" (IFCTEXT)
    Sensibilidade = "10mV / ºC" (IFCTEXT)
    Temperatura de acionamento fixa = "57ºC" (IFCTEXT)
    Temperatura de operação = "-5ºC à +50ºC" (IFCTEXT)
    Temperatura estática de reposta = "54ºC à 70ºC" (IFCTEXT)
    Tempo de inicialização = "Até 15s" (IFCTEXT)
    Tempo de resposta = "Até 300ms" (IFCTEXT)
    Tensão de operação = "22 à 28VCC" (IFCTEXT)
    Tensão nominal = "24VCC" (IFCTEXT)
    Termovelocimetria de acionamento = ">8ºC/min" (IFCTEXT)
    Tipo de detecção = "TDV = Fixa e Termovelocimétrica" (IFCTEXT)
    Umidade relativa = "0 à 85% (sem condensação)" (IFCTEXT)
  Materiais e acabamentos | properties | on 1 type object
    PLASTICO ABS = "ABS BRANCO" (IFCLABEL)