IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "0001"
Time stamp: "2026-08-18T22:43:27"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "22.0.2.392 - Exporter 22.0.2.392 - IU alternativa 22.0.2.392"
Application: "Autodesk Revit 2022 (PTB)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PTB)"

People and organizations
  Person "mplima.uesc" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "mplima.uesc" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2022 (PTB)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PTB)" | change NOCHANGE | created 1787100913 (2026-08-19T00:55:13Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nome do projeto" | phase "Status do projeto"
  IFCSITE "Default" | latitude -15° 52′ 0.12062″ | longitude -47° 55′ 0.11444″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Insira aqui o endereço", "Brasília", "Brasil"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nível 1" | long name "Nível 1" | object type "Nível:Cabeça de 8 mm" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT | type IFCALARMTYPE "Dispositivos de alarme de incêndio : Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L : RPS-L" | object type "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L:RPS-L" | names: "Dispositivos de alarme de incêndio : Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L : RPS-L" | material: materials ("PLASTICO PRETO", "Plastico Modulo", "painel ilumac(1)", "FrenteMódulo", "Vidro, Verde") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_QuantityTakeOff, Cotas, Dados de identidade, Elétrica – Cargas, Fases

Types
  IFCALARMTYPE "Dispositivos de alarme de incêndio : Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L : RPS-L" | 1 occurrence | material: "PLASTICO PRETO" | property sets: Dados, Dados de identidade, Outros, Restrições, Visibilidade, Pset_ManufacturerTypeInformation

Property sets
  Dados de identidade | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descrição da organização = "" (IFCTEXT)
    Nome da construção = "" (IFCTEXT)
    Nome da organização = "" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Marca = "264" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Andar da construção = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Estrutural = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nome = "Nível 1" (IFCTEXT)
  Dados de identidade | properties | on 1 type object
    Código de montagem = "" (IFCTEXT)
    Descrição = "Repetidor de Sinal Wireless LYAX APC-L" (IFCTEXT)
    Descrição de montagem = "" (IFCTEXT)
    Fabricante = "ILUMAC" (IFCTEXT)
    Família desenvolvida por = "BIMPREV | @bimprev | suporte@bimprev.com" (IFCTEXT)
    Modelo = "APC-L" (IFCTEXT)
    Nome do código = "" (IFCTEXT)
    Nome do tipo = "RPS-L" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.85.30.21.11" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Fire Detection, Monitoring and Alarm" (IFCTEXT)
  Outros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoria = "Informações do projeto" (IFCLABEL)
    Data de emissão do projeto = "Data de emissão" (IFCTEXT)
    Endereço do projeto = "Insira aqui o endereço" (IFCTEXT)
    Nome do cliente = "Proprietário" (IFCTEXT)
    Nome do projeto = "Nome do projeto" (IFCTEXT)
    Número do projeto = "0001" (IFCTEXT)
    Status do projeto = "Status do projeto" (IFCTEXT)
  Outros | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Categoria = "Dispositivos de alarme de incêndio" (IFCLABEL)
    Família = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L: RPS-L" (IFCLABEL)
    Família e tipo = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L: RPS-L" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L: RPS-L" (IFCLABEL)
    Tipo = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L: RPS-L" (IFCLABEL)
  Outros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Níveis" (IFCLABEL)
    Família = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    Família e tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nível: Cabeça de 8 mm" (IFCLABEL)
  Outros | properties | on 1 type object
    Categoria = "Dispositivos de alarme de incêndio" (IFCLABEL)
    Nome da família = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L" (IFCTEXT)
  Restrições(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base da elevação = "Ponto base do projeto" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT) | on 1 type object
    Manufacturer = "ILUMAC" (IFCLABEL)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Reference = "Repetidor de Sinal Wireless Lyax RPS-L:RPS-L" (IFCIDENTIFIER)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Desloc. Símbolo Frontal = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Desloc. Símbolo Lateral = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.0011555752465535 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Cálculo da altura = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elétrica – Cargas | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Número do circuito = "" (IFCTEXT)
    Painel = "" (IFCTEXT)
  Fases | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Fase criada = "Fase 1" (IFCLABEL)
  Restrições | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Deslocamento do hospedeiro = 1.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elevação do nível = 1.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hospedeiro = "Piso : Genérico 150 mm" (IFCTEXT)
    Move com elementos próximos = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nível = "Nível: Nível 1" (IFCLABEL)
  Restrições | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elevação = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Restrições | properties | on 1 type object
    Elevação padrão = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Visibilidade | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONCONTROLELEMENT)
    Esc. Símbolo - 1/100-200 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Esc. Símbolo - 1/50-75 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Visibilidade | properties | on 1 type object
    Antena Wireless = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Dados de identidade(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome do tipo = "Cabeça de 8 mm" (IFCTEXT)
  Gráficos(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Cor = 0 (IFCINTEGER)
    Espessura da linha = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Padrão de linha = "Centro (1)" (IFCLABEL)
    Símbolo = "M_Cabeça do nível - Círculo: M_Cabeça do nível - Círculo" (IFCLABEL)
    Símbolo no final 1 padrão = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo no final 2 padrão = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Outros(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Níveis" (IFCLABEL)
    Nome da família = "Nível" (IFCTEXT)
  Dados | properties | on 1 type object
    Alcance máx. em ambientes abertos = "500m" (IFCTEXT)
    Alcance máx. em ambientes fechados = "25m" (IFCTEXT)
    Alimentação principal da rede elétrica = "100 a 240VCA – 60Hz – 54Watts" (IFCTEXT)
    Alimentação secundária = "24Vcc (2x baterias de 12Vcc – 1,3AH, em série)" (IFCTEXT)
    Antena = "Externa off-board 3,84dBi" (IFCTEXT)
    Banda de Frequência = "906MHz e 916 à 924MHz" (IFCTEXT)
    Corrente de recarga das baterias = "400mA @ 27,6VCC nominal" (IFCTEXT)
    Dimensões (AxLxP) = "415x167x75mm (dimensão com antena aberta) 230x167x75mm (dimensão sem antena)" (IFCTEXT)
    Fixação = "Sobrepor" (IFCTEXT)
    Grau de proteção = "IP30 (uso interno)" (IFCTEXT)
    Material da caixa = "Plástico ABS preto" (IFCTEXT)
    Modulação / Taxa de Transmissão = "OQPSK / 250kbps" (IFCTEXT)
    Normas técnicas aplicáveis = "ABNT NBR 17240:2010 | 7240-4 | 7240-25" (IFCTEXT)
    Peso = "0,5Kg (Sem baterias) / 1,6Kg (Com baterias)" (IFCTEXT)
    Proteção de curto-circuito saída de sirenes = "Fusível rearmável – PTC 500mA" (IFCTEXT)
    Proteção na entrada da rede elétrica = "Fusível de vidro 20AG – 2000mA e varistores" (IFCTEXT)
    Proteção na recarga das baterias = "Fusível de vidro 20AG – 1000mA" (IFCTEXT)
    Protocolo de comunicação = "IEEE 802.15.4 PHY – MiWi-Mesh" (IFCTEXT)
    Qt. máx. de dispositivos conectados = "Até 40, com limite de 16x com fonte* e 24x sem fonte*" (IFCTEXT)
    Saída para sirenes convencionais = "1x de 300mA @ 22 a 27,6VCC" (IFCTEXT)
    Sinalizações = "Visual, através de 2 leds frontais: Status: Indica a operação do repetidor Alarme: Indica que o Sistema está Alarmado" (IFCTEXT)
    Temp. de operação e umidade relativa = "0 a 57ºC e Máximo de 95% sem condensação" (IFCTEXT)
    Tensão de saída da fonte = "28VCC @ 1000mA" (IFCTEXT)